**无线门磁**

1. **产品概述**

可以探测到门、窗的关闭状态，如门半开、半关、全关等状态。当主机设防状态下，门或窗被打开时，它将发送433MHz无线信号传输给接警主机，接警主机收到报警信号后，通过电话、短信或者微信客户端及时通知用户，从而防止非法闯入，捍卫财产安全。

1. **技术参数**

电源:DC3V,两节1.5VAAA电池(建议使用南孚电池)

电池寿命:≤1年(由场所和报警次数决定)

工作电压:DC2.5~3.3V

安装方式：粘贴式

探测方式：开门报警

报警时间：1S

安装间距：0.5cm左右

静态电流:≤20uA

报警电流::≤150mA

工作频率:433MHZ

通讯距离:空旷距离50米

探测距离:30mm

工作温度:-10°C-+50°C

相对湿度:≤95%RH

材质:ABS防火材料V0级

重量:约15g(含电池)

1. **安装环境**

适用于居民社区、家庭、公寓、酒店、商铺等场所;同样也适用于大型居住社区、企业园区学校、工厂等场所;以及养老院、临街商铺、产业园区等场所的安全防范。

注意:请不要将该产品安装于强磁场环境及长期有水的地方或水下。