**固话一键对讲主机简易使用说明**

**1. 电话机接线（方式一）**

如果座机无分接口 ，电话外线接 **TIP**、**RING** 两个接口 ，座机接 **T-1**、**R-1** 两个接口。 **电话机接线（方式二）**

如果座机有分接口 ，直接把电话线一头插入电话机分接口 ，另外一头接报警主机 **TIP**、**RING** 两个接口。

**2.** **设置电话号码（方式一）**

**JP1** **短接时** ，打电话到座机 ，接通后手机输入密码 ：**123456** ，每个数字在提示音后再输入 ：

**123456+\*+5001+**电话号码**+#**

**设置电话号码（方式二）**

**1**、主机撤防 ：**123456+**撤防 或者遥控撤防。

**2**、键盘输入 **888888+**编程（键盘设置灯亮）

**3**、继续输入 **5001+**电话号码**+**布防

**4**、按 **“**编程**”**退出即可。（设置灯灭）

**3.** **正常通话**

**JP1** **断开时** ，打电话接通后 ，可以直接对讲或拿起电话对讲**(**跟平常座机电话一样）。

**4.** **录音功能**

**按住 REC** **按钮不放** ，开始录音 ，可以录音 **10** 秒左右 ，录音结束 ，松开 **REC** 按钮。

**5.** **设置放音次数（方式一）**

**JP1** **短接时** ，打电话到座机 ，接通后手机输入密码 ：**123456** ，每个数字在提示音后再输入。 编程格式 ：**123456+\*+54+A+#**

**A** 表示放音次数 ：**0-9** ，**0** 表示不放音 ，只有对讲功能 ，最大次数 **9** 次。

**设置放音次数（方式二）**

**1**、主机撤防 ：**123456+**撤防 或者遥控撤防。

**2**、键盘输入 **888888+**编程（键盘设置灯亮）

**3**、继续输入 **54+A+**布防 键盘会**“**滴**”**一声 ，表示成功。 **(A** 表示放音次数 ：**0-9** 次 ，**0** 表 示不放音 ，只有对讲功能）

**4**、按 **“**编程**”**退出即可。（设置灯灭）

**6、所有参数设置完成之后 ，测试功能是否正常即可。**

**7.系统示意图如下 ：**

